A partir d’une barre ronde de 28 mm en qualité aluminium 6060 .

Réalisation de 2 poignées de diamêtre extérieur 28 mm et de longueur 110 mm **avec perçage centré** de diamêtre 19 mm profondeur 40 mm d’un côté

et de diamêtre 20 mm profondeur 30 mm de l’autre .

«  40 «   «  30 «

////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

------------------------------------------------« ----------------------------------110 --------------------------------------------------«