L’objectif serait de réduire l’épaisseur des 2 longueurs d’appui par fraisage des 16 grilles de ma fourniture pour la porter à 20 mm (moins 7 mm / voir ci-dessous visuel).

