***Axe Bras Oscillant***

***Douille Entretoise***

**Ø16**

**Perçage Intérieur Ø14**

**33**

**3**

**Ø25**

**22**

**6 pans**

**en 22**

**33**

**10**

**311**

**Ø16**

**Ø14**

**Filetage**

**M14 x 1.5**