**Fixation 1 Fenetre**

 Vue de droite Vue de face Vue de gauche

 0,4 7 cm 8 mm

 10

 3,3 3,3

 3,9 1

 Ø10 4,9 Ø4

 11 cm

 Ø5

 1,8

 1,8

 1,8

 1,4 2,1 2,1 1,4

 Vue de dessus

 2

 0,4

**Fixation 2 Centre**

 Vue de droite Vue de face Vue de gauche

 8 mm 7 cm 0,4

 10

 2,9 3

 0,9 4,2

 Ø4 5,1 Ø10

 11 cm

 Ø5

 1,8

 1,8

 1,8

 1,4 2,1 2,1 1,4

 Vue de dessus

 2

 0,4

**Fixation 3 Porte**

 Vue de droite Vue de face Vue de gauche

 8 mm 7 cm 0,4

 10

 3,2 3

 1,6 3,8

 Ø4 5,4 Ø10

 11 cm

 Ø5

 1,8

 1,8

 1,8

 1,4 2,1 2,1 1,4

 Vue de dessus

 2

 0,4