**Fixation 1 Fenetre**

Vue de droite Vue de face Vue de gauche

0,4 7 cm 8 mm

10

3,3 3,3

3,9 1

Ø10 4,9 Ø4

11 cm

Ø5

1,8

1,8

1,8

1,4 2,1 2,1 1,4

Vue de dessus

2

0,4

**Fixation 2 Centre**

Vue de droite Vue de face Vue de gauche

8 mm 7 cm 0,4

10

2,9 3

0,9 4,2

Ø4 5,1 Ø10

11 cm

Ø5

1,8

1,8

1,8

1,4 2,1 2,1 1,4

Vue de dessus

2

0,4

**Fixation 3 Porte**

Vue de droite Vue de face Vue de gauche

8 mm 7 cm 0,4

10

3,2 3

1,6 3,8

Ø4 5,4 Ø10

11 cm

Ø5

1,8

1,8

1,8

1,4 2,1 2,1 1,4

Vue de dessus

2

0,4