**Pièce pour butée de volets :**

Dimensions :

Plat avec 3 trous de 5 mm : 120 mm X 35 mm

Retour (butée) avec angle de 45° : 70 mm X 35 mm

Epaisseur du support acier : 2 mm