**Pièce pour butée de volets :**

Dimensions :

 Plat avec 3 trous de 5 mm : 120 mm X 35 mm

 Retour (butée) avec angle de 45° : 70 mm X 35 mm

 Epaisseur du support acier : 2 mm